**（三）报价明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品目名称 | 规格型号 | 品牌 | 制造商及产地 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总 价  （元） |
| 1 | 身高体重测试 仪 | 型号：JYJ-SGTT  主机技术参数：  1.主机采用7 吋，分辨率 ≥800\*480)，TFT 彩色触摸液晶显示屏。  2.支持测试过程真人语音提示引导。。  3.双天线独立组网：支持 470MHz 和 2.4GHz，双独立加密频道，不受其他网络影响， 数据传输安全稳定；高灵敏度无线传输模块，传输距离 500 米左右。  4. 支持扩展微型打印机，现场打印单项成绩；  5.支持扩展 LED， 分辨率 ≥96\*16， 屏显示测试者姓名、性别、测试编号、成绩等 功能。  6.支持可扩展无线摄像头，对每一次测试单独录像采集，数据以测试编号为文件名单 独存储在 U 盘上，可方便通过测试编号进行查询；摄像头自带 LCD 液晶显示屏，测 试过程中也通过查询测试编号实时回放录像。  技术参数：  身高参数：测量精度±0.1%  体重参数：测量精度： 支持±0.2% | 金誉佳 | 制造商：河北金誉佳文体科技有限公司  产地：河北沧州 | 件 | 2 | 12498 | 24996 |
| 2 | 肺活量测试仪 | 型号：JYJ-FHL  主机参数：  1.主机采用7吋 ，分辨率 800\*480，TFT 彩色触摸液晶显示屏。  2. 支持测试过程真人语音提示引导。  3.双天线独立组网：采用支持 470MHz 和 2.4GHz，双独立加密频道，不受其他网络 影响，数据传输安全稳定；高灵敏度无线传输模块，传输距离 500 米左右。  4.支持扩展微型打印机，现场打印单项成绩；  5.支持展 LED，分辨率 ≥96\*16，屏显示测试者姓名、性别、测试编号、成绩等功能。  6.支持扩展无线摄像头，对每一次测试单独录像采集，数据以测试编号为文件名单独 存储在 U 盘上，可方便通过测试编号进行查询；摄像头自带 LCD 液晶显示屏，测试 过程中也通过查询测试编号实时回放录像。  技术参数：  1.测量精度： 支持±2.5%  2.手持手柄具有高精度微压差传感器，性能可靠，测量精度高；具有手持式设 计，上有液晶显示器，测试者可实时了解成绩；测试完成后手持手柄通过无线将数 据发送到主机，手柄和主机同时显示成绩。  3.支持扩展多人同时测试 | 金誉佳 | 制造商：河北金誉佳文体科技有限公司  产地：河北沧州 | 件 | 2 | 9464 | 18928 |
| 3 | 坐位体前屈测试仪 | 型号：JYJ-ZWTQQ  主机参数：  1.主机采用 7 吋，分辨率≥ 800\*480，TFT 彩色触摸液晶显示屏。  2. 支持测试过程真人语音提示引导。  3.双天线独立组网：支持470MHz 和2.4GHz，双独立加密频道，不受其他网络影响，  数据传输安全稳定；高灵敏度无线传输模块，传输距离500 米左右。  4、支持扩展微型打印机，现场打印单项成绩；  5.支持扩展LED ，分辨率≥ 96\*16，屏显示测试者姓名、性别、测试编号、成绩等功  能。  6.支持扩展无线摄像头，对每一次测试单独录像采集，数据以测试编号为文件名单  独存储在U 盘上，可方便通过测试编号进行查询；摄像头自带LCD 液晶显示屏，测  试过程中也通过查询测试编号实时回放录像。  技术参数：  1、测量精度： ±0.1cm  2、坐位体前屈外设具有高精度红外传感器，数据准确；测试推板具有电机驱动实现自  动归位，无惯性和回弹力。  3、测试成绩通过无线数传模块传给主机，实现主机和测试仪同时播报成绩。  4、支持扩展多人同时测试 | 金誉佳 | 制造商：河北金誉佳文体科技有限公司  产地：河北沧州 | 件 | 2 | 12286 | 24572 |
| 4 | 仰卧起坐测试仪 | 型号：JYJ-YWQZ  主机参数：  1.主机采用7 吋 ，分辨率 ≥800\*480。TFT 彩色触摸液晶显示屏。  2. 支持测试过程真人语音提示引导。  3.双天线独立组网：支持 470MHz 和 2.4GHz，双独立加密频道，不受其他网络影响， 数据传输安全稳定；高灵敏度无线传输模块，传输距离 500 米左右。  4.支持扩展微型打印机，现场打印单项成绩；  5.支持扩展 LED ，分辨率 ≥96\*16。屏显示测试者姓名、性别、测试编号、成绩等功 能。  6.可扩展无线摄像头，对每一次测试单独录像采集，数据以测试编号为文件名单 独存储在 U 盘上，可方便通过测试编号进行查询；摄像头自带 LCD 液晶显示屏，测 试过程中也通过查询测试编号实时回放录像。  1、技术参数：支持±0.1S 计数部分，测量精度：支持 ±1 次  2、仰卧起坐计数器：具有双红外对射传感器，可适应多种条件下的测试。可根据人的身高前后调节，为防止现场作弊，4 个探头杆与床体为一体设计；通过人体的平躺 和坐起的两个位置进行计数，躺下后肩部与床体平行，坐起后肘部碰到膝盖方为有效， 测试数据实时无线传输到主机并播报成绩。  3、支持扩展多人同时测试。 | 金誉佳 | 制造商：河北金誉佳文体科技有限公司  产地：河北沧州 | 件 | 2 | 12246 | 24492 |
| 5 | 立定跳远测试仪 | 型号：JYJ-LDTY  主机参数：  1.主机采用7吋 (，分辨率≥ 800\*480) ；TFT 彩色触摸液晶显示屏。  2. 支持测试过程真人语音提示引导。  3.双天线独立组网： 支持 470MHz 和 2.4GHz，双独立加密频道，不受其他网络影响， 数据传输安全稳定；高灵敏度无线传输模块，传输距离 500 米左右。  4.支持扩展微型打印机，现场打印单项成绩；  5.支持扩展 LED，分辨率≥96\*16；屏显示测试者姓名、性别、测试编号、成绩等功 能。  6.支持扩展无线摄像头，对每一次测试单独录像采集，数据以测试编号为文件名单 独存储在 U 盘上，可方便通过测试编号进行查询；摄像头自带 LCD 液晶显示屏，测试  过程中也通过查询测试编号实时回放录像。  技术参数  立跳测试杆：  测量精度： ±1cm  1、具有起跳检测功能，可有效防止作弊。 | 金誉佳 | 制造商：河北金誉佳文体科技有限公司  产地：河北沧州 | 件 | 1 | 21032 | 21032 |
| 6 | 50米跑测试仪 | 型号：JYJ-WSMP  主机参数：  1.主机采用7吋 (分辨率 800\*480) TFT 彩色触摸液晶显示屏。  2. 支持测试过程真人语音提示引导。  3.双天线独立组网：支持 470MHz 和 2.4GHz，双独立加密频道，不受其他网络影响， 数据传输安全稳定；高灵敏度无线传输模块，传输距离 500 米左右。  4.支持扩展微型打印机，现场打印单项成绩；  5.支持扩展 LED ，分辨率 ≥96\*16；屏显示测试者姓名、性别、测试编号、成绩等功 能。  6.支持扩展无线摄像头，对每一次测试单独录像采集，数据以测试编号为文件名单 独存储在 U 盘上，可方便通过测试编号进行查询；摄像头自带 LCD 液晶显示屏，测 试过程中也通过查询测试编号实时回放录像。  技术参数：  1、 测量精度： ±0.001s  2、 终点检测装置支持红外对射原理，当人体遮挡住红外线时方为有效，具有 抗阳光干扰，测试探头具有对准校正模式，有蜂鸣器提示功能。  3、 支持测试 50/100/200 米短跑。  4、 具有起点防范规功能。  5、 支持设置为往返跑附件，测试往返跑。  6、 支持扩展 8 人同时测试 | 金誉佳 | 制造商：河北金誉佳文体科技有限公司  产地：河北沧州 | 件 | 1 | 19464 | 19464 |
| 7 | 引体向上测试仪 | 型号：JYJ-YTXS  主机参数：  1.主机采用7 吋，分辨率≥800\*480。 TFT 彩色触摸液晶显示屏。  2. 支持测试过程真人语音提示引导。  3.双天线独立组网：支持 470MHz 和 2.4GHz，双独立加密频道，不受其他网络影响， 数据传输安全稳定；高灵敏度无线传输模块，传输距离 500 米左右。  4.支持扩展微型打印机，现场打印单项成绩；支持扩展 LED ，分辨率 ≥96\*16。 屏显示测试者姓名、性别、测试编号、成绩等功能。  6.支持扩展无线摄像头，对每一次测试单独录像采集，数据以测试编号为文件名单独存储在 U 盘上，可方便通过测试编号进行查询；摄像头自带 LCD 液晶显示屏，测 试过程中也通过查询测试编号实时回放录像。  技术参数  1、 测量精度：0 次  2、 引体向上测试附件：支持上下两点同时检测，上检测点具有红外探头、下 检测点具有高精度角度传感器。  3、 支持扩展多人同时测试 | 金誉佳 | 制造商：河北金誉佳文体科技有限公司  产地：河北沧州 | 件 | 1 | 11996 | 11996 |
| 8 | 中长跑测试仪 | 型号：JYJ-ZCP  主机参数：  1 、处理器性能不低于 ARM Cortex-A53 八核 S5P4418 处理器 1.4GHz 运算能力、 内 存≥1GB DDR3 、存储≥16GB EMMC 、支持动态调频，支持 Linux3.4.39 、QT5.7  2 、≥7 吋 TFT 彩色触摸液晶显示屏，分辨率为≥ 1024\*600 ，支持 RGB 接口；  ★3 、与附件之间无线传输，测试环境安全简单化。主机与电脑之间采用无线,方便实 时采集和集中采集。  ★4 、双天线独立组网：支持 433MHz 和 470GHz ，双独立加密频道，不受其他网络影响，数据传输安全稳定；高灵敏度无线传输模块，传输距离 500 米左右。  5 、集成所有测试项目，支持在主机上进行任意一项测试项目的修改，无需更改程 序，实现一机多用。  ★6 、具有实时时钟，显示测试日期及时间，同时保存测试者测试时间。  7、支持 U 盘可直接导出考试数据， 自动生成电子表格。  8 、支持扩展微型摄像头，对每一次测试单独录像采集，数据以测试编号为文件名单 独存储，测试过程可回放。  ★9 、支持一键导入评分标准，直接评分  ★10、支持导入测试者信息、照片、评分标准。  ★11、支持根据评分标准实时评分  技术参数  1、 测量精度： ±0.001s  2、 支持完成 400 米、800 米、1000 米、1500 米、3000 米、5000 米的跑步项目 的计时，可完成体质测试、体育考试训练、学校运动会等场合各种跑步项目的计时需求。  3、支持终点能精确记录同一时间 60 人的冲刺成绩，不丢失数据。  4、 支持起跑配备发令枪，同时配备有防范规装置，起跑犯规有警示，并能停止发令，需按下复位按键方可重新发令。 | 金誉佳 | 制造商：河北金誉佳文体科技有限公司  产地：河北沧州 | 件 | 1 | 70600 | 70600 |
| 9 | 数据终端 | 型号：JYJ-SJZD  1.CPU 性能不低于 Intel奔腾 J2900 四核 2.41G 运算能力”；  2.芯片组性能不低于 Intel Bay trail SOC ”  3.支持不低于 DDR3 1333/ 1600 低压 (1.35V) 内存，内存不低于 8GB。  4.支持集成 HD Graphic 显示核心，支持动态内存分配，板载 VGA/LVDS/HDMI 插 针，支持双屏显示。  5.板载 10 COM 接口，支持 COM 口取电 5V 、12V 等，支持 3\*RS485。  6.板载 MINIPCIE≥1 ，支持 WIFI/3G ，MSATA≥1 ，支持 MSATA 盘，LPT≥1 插针”  7. SATA3.0≥1, 双千兆网卡。  8.系统监测：支持 CPU 温度检测、风扇转速，系统温度等。  10.音频接口  (1) 性能不低于 Realtek ALC662 HD 数字音频解码器 (2) 支持 Line-out,MIC-in接口，配备前置插针引脚。  板载 支持 5W 功放  11.操作系统：预装正版操作系统  12. 支持内部集成通讯适配器，可对各个测试工位进行控制，将测试数据实时采集汇总， 并进行评分；  13.支持通过无线网桥与成绩公示系统连接，对成绩公示系统提供数据支持；  14.支持通过无线网桥与成绩查询、确认系统连接，对成绩查询、确认系统提供数据 支持；  15.支持通过无线网桥与检录处连接，对检录处提供数据支持，不断对场内人数进行 更新；提示检录处是否应该放人进来测试，不至于造成场内测试积压或仪器闲置；  16.支持设备联网，设置将测试结果上传到本公司服务器平台，可通过手机 APP 进行成绩查询；  17. 支持学生通过 电子表格 模板快速导入，支持动态项目导入 和固定项目导入  18.支持评分标准导入；并支持考前导入何考后导入  19.支持测试项目扩展和设备升级项目维护  20.支持免考学生导入，并设置免考学生分值和免考原因设置支持学生编辑功能，临时修改报考项目  1. 支持学生照片一键导入  2. 支持考前准考证批量打印。  3. 支持条形码、二维码批量打印  4. 支持 IC 卡快速制卡  5. 支持考试现场实时数据采集和考后集中采集及重新采集  6. 支持优盘导入成绩  7. 支持 IC 卡采集成绩  8. 支持采集同时评分  9. 支持采集成绩后集中评分  10. 支持考试成绩汇总打印和三个账号同时登录修改成绩  11. 支持考试成绩导出电子表格。  12. 支持出入库门禁统计出入人员信息  13. 支持一键初始化清除数据  14. 支持上传第三方平台支持人脸识别  15. 支持操作日志开启、查询、清除功能扩展支持闸机、查询机、LED 大屏实时动态显示考试成绩 | 金誉佳 | 制造商：河北金誉佳文体科技有限公司  产地：河北沧州 | 台 | 1 | 25000 | 25000 |
| 10 | 数据上报软件 | 型号：JYJ-SBRJ  1、信息管理：具备年级、班级管理；具备个人信息新增、修改、删除功能，具备从学  籍库中同步数据功能；具备登记卡打印功能。  2、数据采集：具备从测试设备实时采集测试成绩功能；通过无线传输，安全，方便， 快捷。同时具有数据校验功能，防止数据丢失或错误。  3、数据加工处理：具备测试数据加工处理能力，转换国家规定数据格式能力，根据评 分标准可自动评分。自动评分可对特定年级、班级或特定个人评分，也可自动全部评分。  4、数据上报：具备根据成绩生成上报文件并上传教育部功能，上传过程生成上传日志 及上传进度等 | 金誉佳 | 制造商：河北金誉佳文体科技有限公司  产地：河北沧州 | 套 | 1 | 11000 | 11000 |
| 11 | 身份证模块 | 型号：JYJ-SFZMK  1、采用串口通信方式、支持安卓、windows、单片机等多种操作系统；  2、可读取身份证号、姓名、性别、照片信息等；  3、小体积、小尺寸，可内嵌主机内；  4、调整方式：ASK 调制  5、编码方式：NRZ-L  6、工作频率：13.56MHz；  7、阅读距离：0-3CM;  8、工作电压：5V； | 金誉佳 | 制造商：河北金誉佳文体科技有限公司  产地：河北沧州 | 个 | 9 | 4000 | 36000 |
| 报价合计总价（金额大写）：贰拾捌万捌仟零捌拾元整 | | | | | | | | |

投标人名称（盖章）： 河北学之海教学设备有限公司

法定代表人或被授权代表：（签字）

日期: 2023年 11月 15日