**（三）报价明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品目名称 | 规格型号 | 品牌 | 制造商及产地 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总 价（元） |
| 1 | 身高体重测试 仪 | 型号：JYJ-SGTT主机技术参数：1.主机采用7 吋，分辨率 ≥800\*480)，TFT 彩色触摸液晶显示屏。2.支持测试过程真人语音提示引导。。3.双天线独立组网：支持 470MHz 和 2.4GHz，双独立加密频道，不受其他网络影响， 数据传输安全稳定；高灵敏度无线传输模块，传输距离 500 米左右。4. 支持扩展微型打印机，现场打印单项成绩；5.支持扩展 LED， 分辨率 ≥96\*16， 屏显示测试者姓名、性别、测试编号、成绩等 功能。6.支持可扩展无线摄像头，对每一次测试单独录像采集，数据以测试编号为文件名单 独存储在 U 盘上，可方便通过测试编号进行查询；摄像头自带 LCD 液晶显示屏，测 试过程中也通过查询测试编号实时回放录像。技术参数：身高参数：测量精度±0.1%体重参数：测量精度： 支持±0.2% | 金誉佳 | 制造商：河北金誉佳文体科技有限公司产地：河北沧州 | 件 | 2 | 12498 | 24996 |
| 2 | 肺活量测试仪 | 型号：JYJ-FHL主机参数：1.主机采用7吋 ，分辨率 800\*480，TFT 彩色触摸液晶显示屏。2. 支持测试过程真人语音提示引导。3.双天线独立组网：采用支持 470MHz 和 2.4GHz，双独立加密频道，不受其他网络 影响，数据传输安全稳定；高灵敏度无线传输模块，传输距离 500 米左右。4.支持扩展微型打印机，现场打印单项成绩；5.支持展 LED，分辨率 ≥96\*16，屏显示测试者姓名、性别、测试编号、成绩等功能。6.支持扩展无线摄像头，对每一次测试单独录像采集，数据以测试编号为文件名单独 存储在 U 盘上，可方便通过测试编号进行查询；摄像头自带 LCD 液晶显示屏，测试 过程中也通过查询测试编号实时回放录像。技术参数：1.测量精度： 支持±2.5%2.手持手柄具有高精度微压差传感器，性能可靠，测量精度高；具有手持式设 计，上有液晶显示器，测试者可实时了解成绩；测试完成后手持手柄通过无线将数 据发送到主机，手柄和主机同时显示成绩。3.支持扩展多人同时测试 | 金誉佳 | 制造商：河北金誉佳文体科技有限公司产地：河北沧州 | 件 | 2 | 9464 | 18928 |
| 3 | 坐位体前屈测试仪 | 型号：JYJ-ZWTQQ主机参数：1.主机采用 7 吋，分辨率≥ 800\*480，TFT 彩色触摸液晶显示屏。2. 支持测试过程真人语音提示引导。3.双天线独立组网：支持470MHz 和2.4GHz，双独立加密频道，不受其他网络影响，数据传输安全稳定；高灵敏度无线传输模块，传输距离500 米左右。4、支持扩展微型打印机，现场打印单项成绩；5.支持扩展LED ，分辨率≥ 96\*16，屏显示测试者姓名、性别、测试编号、成绩等功能。6.支持扩展无线摄像头，对每一次测试单独录像采集，数据以测试编号为文件名单独存储在U 盘上，可方便通过测试编号进行查询；摄像头自带LCD 液晶显示屏，测试过程中也通过查询测试编号实时回放录像。技术参数：1、测量精度： ±0.1cm2、坐位体前屈外设具有高精度红外传感器，数据准确；测试推板具有电机驱动实现自动归位，无惯性和回弹力。3、测试成绩通过无线数传模块传给主机，实现主机和测试仪同时播报成绩。4、支持扩展多人同时测试 | 金誉佳 | 制造商：河北金誉佳文体科技有限公司产地：河北沧州 | 件 | 2 | 12286 | 24572 |
| 4 | 仰卧起坐测试仪 | 型号：JYJ-YWQZ主机参数：1.主机采用7 吋 ，分辨率 ≥800\*480。TFT 彩色触摸液晶显示屏。2. 支持测试过程真人语音提示引导。3.双天线独立组网：支持 470MHz 和 2.4GHz，双独立加密频道，不受其他网络影响， 数据传输安全稳定；高灵敏度无线传输模块，传输距离 500 米左右。4.支持扩展微型打印机，现场打印单项成绩；5.支持扩展 LED ，分辨率 ≥96\*16。屏显示测试者姓名、性别、测试编号、成绩等功 能。6.可扩展无线摄像头，对每一次测试单独录像采集，数据以测试编号为文件名单 独存储在 U 盘上，可方便通过测试编号进行查询；摄像头自带 LCD 液晶显示屏，测 试过程中也通过查询测试编号实时回放录像。1、技术参数：支持±0.1S 计数部分，测量精度：支持 ±1 次2、仰卧起坐计数器：具有双红外对射传感器，可适应多种条件下的测试。可根据人的身高前后调节，为防止现场作弊，4 个探头杆与床体为一体设计；通过人体的平躺 和坐起的两个位置进行计数，躺下后肩部与床体平行，坐起后肘部碰到膝盖方为有效， 测试数据实时无线传输到主机并播报成绩。3、支持扩展多人同时测试。 | 金誉佳 | 制造商：河北金誉佳文体科技有限公司产地：河北沧州 | 件 | 2 | 12246 | 24492 |
| 5 | 立定跳远测试仪 | 型号：JYJ-LDTY主机参数：1.主机采用7吋 (，分辨率≥ 800\*480) ；TFT 彩色触摸液晶显示屏。2. 支持测试过程真人语音提示引导。3.双天线独立组网： 支持 470MHz 和 2.4GHz，双独立加密频道，不受其他网络影响， 数据传输安全稳定；高灵敏度无线传输模块，传输距离 500 米左右。4.支持扩展微型打印机，现场打印单项成绩；5.支持扩展 LED，分辨率≥96\*16；屏显示测试者姓名、性别、测试编号、成绩等功 能。6.支持扩展无线摄像头，对每一次测试单独录像采集，数据以测试编号为文件名单 独存储在 U 盘上，可方便通过测试编号进行查询；摄像头自带 LCD 液晶显示屏，测试过程中也通过查询测试编号实时回放录像。技术参数立跳测试杆：测量精度： ±1cm1、具有起跳检测功能，可有效防止作弊。 | 金誉佳 | 制造商：河北金誉佳文体科技有限公司产地：河北沧州 | 件 | 1 | 21032 | 21032 |
| 6 | 50米跑测试仪 | 型号：JYJ-WSMP主机参数：1.主机采用7吋 (分辨率 800\*480) TFT 彩色触摸液晶显示屏。2. 支持测试过程真人语音提示引导。3.双天线独立组网：支持 470MHz 和 2.4GHz，双独立加密频道，不受其他网络影响， 数据传输安全稳定；高灵敏度无线传输模块，传输距离 500 米左右。4.支持扩展微型打印机，现场打印单项成绩；5.支持扩展 LED ，分辨率 ≥96\*16；屏显示测试者姓名、性别、测试编号、成绩等功 能。6.支持扩展无线摄像头，对每一次测试单独录像采集，数据以测试编号为文件名单 独存储在 U 盘上，可方便通过测试编号进行查询；摄像头自带 LCD 液晶显示屏，测 试过程中也通过查询测试编号实时回放录像。技术参数：1、 测量精度： ±0.001s2、 终点检测装置支持红外对射原理，当人体遮挡住红外线时方为有效，具有 抗阳光干扰，测试探头具有对准校正模式，有蜂鸣器提示功能。3、 支持测试 50/100/200 米短跑。4、 具有起点防范规功能。5、 支持设置为往返跑附件，测试往返跑。6、 支持扩展 8 人同时测试 | 金誉佳 | 制造商：河北金誉佳文体科技有限公司产地：河北沧州 | 件 | 1 | 19464 | 19464 |
| 7 | 引体向上测试仪 | 型号：JYJ-YTXS主机参数：1.主机采用7 吋，分辨率≥800\*480。 TFT 彩色触摸液晶显示屏。2. 支持测试过程真人语音提示引导。3.双天线独立组网：支持 470MHz 和 2.4GHz，双独立加密频道，不受其他网络影响， 数据传输安全稳定；高灵敏度无线传输模块，传输距离 500 米左右。4.支持扩展微型打印机，现场打印单项成绩；支持扩展 LED ，分辨率 ≥96\*16。 屏显示测试者姓名、性别、测试编号、成绩等功能。6.支持扩展无线摄像头，对每一次测试单独录像采集，数据以测试编号为文件名单独存储在 U 盘上，可方便通过测试编号进行查询；摄像头自带 LCD 液晶显示屏，测 试过程中也通过查询测试编号实时回放录像。技术参数1、 测量精度：0 次2、 引体向上测试附件：支持上下两点同时检测，上检测点具有红外探头、下 检测点具有高精度角度传感器。3、 支持扩展多人同时测试 | 金誉佳 | 制造商：河北金誉佳文体科技有限公司产地：河北沧州 | 件 | 1 | 11996 | 11996 |
| 8 | 中长跑测试仪 | 型号：JYJ-ZCP主机参数：1 、处理器性能不低于 ARM Cortex-A53 八核 S5P4418 处理器 1.4GHz 运算能力、 内 存≥1GB DDR3 、存储≥16GB EMMC 、支持动态调频，支持 Linux3.4.39 、QT5.72 、≥7 吋 TFT 彩色触摸液晶显示屏，分辨率为≥ 1024\*600 ，支持 RGB 接口；★3 、与附件之间无线传输，测试环境安全简单化。主机与电脑之间采用无线,方便实 时采集和集中采集。★4 、双天线独立组网：支持 433MHz 和 470GHz ，双独立加密频道，不受其他网络影响，数据传输安全稳定；高灵敏度无线传输模块，传输距离 500 米左右。5 、集成所有测试项目，支持在主机上进行任意一项测试项目的修改，无需更改程 序，实现一机多用。★6 、具有实时时钟，显示测试日期及时间，同时保存测试者测试时间。7、支持 U 盘可直接导出考试数据， 自动生成电子表格。8 、支持扩展微型摄像头，对每一次测试单独录像采集，数据以测试编号为文件名单 独存储，测试过程可回放。★9 、支持一键导入评分标准，直接评分★10、支持导入测试者信息、照片、评分标准。★11、支持根据评分标准实时评分技术参数1、 测量精度： ±0.001s2、 支持完成 400 米、800 米、1000 米、1500 米、3000 米、5000 米的跑步项目 的计时，可完成体质测试、体育考试训练、学校运动会等场合各种跑步项目的计时需求。3、支持终点能精确记录同一时间 60 人的冲刺成绩，不丢失数据。4、 支持起跑配备发令枪，同时配备有防范规装置，起跑犯规有警示，并能停止发令，需按下复位按键方可重新发令。 | 金誉佳 | 制造商：河北金誉佳文体科技有限公司产地：河北沧州 | 件 | 1 | 70600 | 70600 |
| 9 | 数据终端 | 型号：JYJ-SJZD1.CPU 性能不低于 Intel奔腾 J2900 四核 2.41G 运算能力”；2.芯片组性能不低于 Intel Bay trail SOC ”3.支持不低于 DDR3 1333/ 1600 低压 (1.35V) 内存，内存不低于 8GB。4.支持集成 HD Graphic 显示核心，支持动态内存分配，板载 VGA/LVDS/HDMI 插 针，支持双屏显示。5.板载 10 COM 接口，支持 COM 口取电 5V 、12V 等，支持 3\*RS485。6.板载 MINIPCIE≥1 ，支持 WIFI/3G ，MSATA≥1 ，支持 MSATA 盘，LPT≥1 插针”7. SATA3.0≥1, 双千兆网卡。8.系统监测：支持 CPU 温度检测、风扇转速，系统温度等。10.音频接口(1) 性能不低于 Realtek ALC662 HD 数字音频解码器 (2) 支持 Line-out,MIC-in接口，配备前置插针引脚。板载 支持 5W 功放11.操作系统：预装正版操作系统12. 支持内部集成通讯适配器，可对各个测试工位进行控制，将测试数据实时采集汇总， 并进行评分；13.支持通过无线网桥与成绩公示系统连接，对成绩公示系统提供数据支持；14.支持通过无线网桥与成绩查询、确认系统连接，对成绩查询、确认系统提供数据 支持；15.支持通过无线网桥与检录处连接，对检录处提供数据支持，不断对场内人数进行 更新；提示检录处是否应该放人进来测试，不至于造成场内测试积压或仪器闲置；16.支持设备联网，设置将测试结果上传到本公司服务器平台，可通过手机 APP 进行成绩查询；17. 支持学生通过 电子表格 模板快速导入，支持动态项目导入 和固定项目导入18.支持评分标准导入；并支持考前导入何考后导入19.支持测试项目扩展和设备升级项目维护20.支持免考学生导入，并设置免考学生分值和免考原因设置支持学生编辑功能，临时修改报考项目1. 支持学生照片一键导入2. 支持考前准考证批量打印。3. 支持条形码、二维码批量打印4. 支持 IC 卡快速制卡5. 支持考试现场实时数据采集和考后集中采集及重新采集6. 支持优盘导入成绩7. 支持 IC 卡采集成绩8. 支持采集同时评分9. 支持采集成绩后集中评分10. 支持考试成绩汇总打印和三个账号同时登录修改成绩11. 支持考试成绩导出电子表格。12. 支持出入库门禁统计出入人员信息13. 支持一键初始化清除数据14. 支持上传第三方平台支持人脸识别15. 支持操作日志开启、查询、清除功能扩展支持闸机、查询机、LED 大屏实时动态显示考试成绩 | 金誉佳 | 制造商：河北金誉佳文体科技有限公司产地：河北沧州 | 台 | 1 | 25000 | 25000 |
| 10 | 数据上报软件 | 型号：JYJ-SBRJ1、信息管理：具备年级、班级管理；具备个人信息新增、修改、删除功能，具备从学籍库中同步数据功能；具备登记卡打印功能。2、数据采集：具备从测试设备实时采集测试成绩功能；通过无线传输，安全，方便， 快捷。同时具有数据校验功能，防止数据丢失或错误。3、数据加工处理：具备测试数据加工处理能力，转换国家规定数据格式能力，根据评 分标准可自动评分。自动评分可对特定年级、班级或特定个人评分，也可自动全部评分。4、数据上报：具备根据成绩生成上报文件并上传教育部功能，上传过程生成上传日志 及上传进度等 | 金誉佳 | 制造商：河北金誉佳文体科技有限公司产地：河北沧州 | 套 | 1 | 11000 | 11000 |
| 11 | 身份证模块 | 型号：JYJ-SFZMK1、采用串口通信方式、支持安卓、windows、单片机等多种操作系统；2、可读取身份证号、姓名、性别、照片信息等；3、小体积、小尺寸，可内嵌主机内；4、调整方式：ASK 调制5、编码方式：NRZ-L6、工作频率：13.56MHz；7、阅读距离：0-3CM;8、工作电压：5V； | 金誉佳 | 制造商：河北金誉佳文体科技有限公司产地：河北沧州 | 个 | 9 | 4000 | 36000 |
| 报价合计总价（金额大写）：贰拾捌万捌仟零捌拾元整 |

投标人名称（盖章）： 河北学之海教学设备有限公司

法定代表人或被授权代表：（签字）

日期: 2023年 11月 15日