**43.体外冲击波治疗机 1台**

原装进口

**标准配置：**

便携式主机：1台、发散式冲击波治疗手柄：1个、

治疗专用传导子：2个、治疗专用传导管：2个、

15mm标准治疗头：1个、15mm深部治疗头：1个、

20mm扳肌点治疗头：1个、工具扳手：1个、

手柄防滑垫：1个、500ml耦合剂：1瓶、

主电源线：1根、操作手册：1本。

**技术参数：**

●1、内置适应证≥43种，治疗处方≥180种，可自动设定治疗参数，包括部位、治疗头、强度、冲击次数、频率选择；

2、冲击波手柄频率1-17Hz可调，振动手柄频率1-31Hz可调，均可以1Hz递进；

●3、压强1-4bar可调，以0.1bar递进；

4、手柄重量：≤0.45kg；

5、不少于6种冲击波治疗头和不少于2种振动治疗头可供选择，每种治疗头都有不同的作用、治疗强度和治疗深度，更大程度拓展临床使用效果；

6、可选配振动治疗手柄，在冲击波治疗前后进行肌肉按摩放松治疗，可缓解患者紧张情绪，也强化了治疗效果；

7、具有内置VAS痛觉评估系统，系统能依据病人疼痛情况智能调整治疗参数；

●8、彩色触摸屏幕，界面友好，使用者在使用过程中可通过触摸及鼠标点击两种方式随时调整治疗参数；

●9、预设计数器功能，可实时显示冲击的次数，也可累计每个手柄冲击的总次数；

10、具有中文及英文操作界面，中英文界面可切换；

11、冲击波最大频率:≥17Hz；

12、最大压强:≥4bar；

13、冲击次数：0-9900次可调，也可选择连续冲击模式；

14、每套传导管使用次数：≥125万次；

15、获得CE、ISO认证，并在国内取得注册证（CFDA资格认证）

16、内置解剖学电子书籍e-book，从体表到局部都有清晰的彩色解剖学图谱，包含肌肉起止点及运动功能，方便使用者随时查看和准确定位；

17、治疗头均可高温高压消毒；

18、内置空气压缩机。

19、便携式设计。

20、软件程序可通过USB接口免费进行升级。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。