**42.硬组织磨片机 1台**

原装进口

1.进行样本包埋块切片前的整形和饰面、磨片和抛光工作。

2.带有水冷却装置和安全急停保护设置。

3.配置微米级厚度测量显示仪。

4.自动控制，操作简便，使用安全，容易清洗。

5.磨片机变速电机：600W

6.磨抛台转速：100-500rpm

7.冷却系统：水循环冷却

8.胶粘磨抛布粒径：16-46um

9.噪音：≤45dB

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。