第一包、地震预警喇叭终端(50W)技术参数
技术指标：加注“●”号条款为关键指标、加注“■”号为重要指标，其他均为一般指标。
	序号
	名称
	指标类型
	技术要求
	评价标准
	备注

	1
	地震预警终端
（核心产品）
	●
	1.入网注册：通过License或安全证书进行入网注册；
	具备通过配置注册地址、注册账户和密码等信息，以License或安全证书等方式进行入网注册的功能。注册成功后在发布平台下可查询到获得授权的终端。
	

	
	
	●
	2.通信协议：通过MQTT协议订阅主题接收信息；
	具备基于MQTT通信协议订阅地震预警、地震速报等相关主题，在各主题下接收相应信息的功能。（MQTT通讯协议详见地震预警信息发布规程第2部分第7章和附录内容，测试过程中会制定相关测试主题。）
	

	
	
	●
	[bookmark: _GoBack]3.信息解析：具备数据解析、重要参数计算和本地预警等级确定等功能；
	1.具备通过地震预警信息解析获取发震时刻、震中经纬度、震源深度、震级等地震基本参数的功能。
2.以《地震预警信息发布规程第2部分》附录内容给出的算法，计算本地预估烈度和倒计时等参数，并确定本地预警响应等级。
3.根据《地震预警信息发布规程第1部分》第5章规定的发布规则，对多报地震预警信息进行更新解析和计算。
4.地震预警信息的内容及格式满足《地震预警信息发布规程第1部分》附录C的要求。
5.地震速报信息的内容及格式满足《地震速报技术管理规定（2015年修订版）》的要求。示例：中国地震台网正式测定：11月14日19时42分在四川凉山州会东县（北纬26.56度、东经102.53度）发生6.1级地震，震源深度5公里。
	

	
	
	●
	4.地震预警演练：具备地震预警演练功能，可配置地震预警演练信息，演练信息正确响应；
	1.可接收发布平台下发的演练地震信息，或本地配置演练地震信息，正确响应演练地震预警信息，实现地震预警演练功能。
2.演练过程中应提示“地震预警演练”，根据演练信息计算本地预警等级，正确进行告警，可视类终端支持倒计时显示。
	

	
	
	●
	5.信息反馈：可对接收到的信息等进行反馈；
	1.终端接收到发布平台的信息后，应向发布平台反馈接收状态信息，主要包括地震预警事件信息、预警等级信息、报警器（声音、灯光）触发信息、预警时间、震中距、终端名称、终端序列号、终端类型等信息。
2.反馈信息应与终端响应时展示的信息保持一致，且应包括详细的时间标记，时间标记应精确到毫秒。
	

	
	
	●
	6.状态监控：终端应实时记录运行状态，并根据要求上报；
	1.终端采用定时发送“心跳包”等形式与发布平台和终端管理平台保持连接，定时向发布平台和终端管理平台发送终端的状态信息。
2.可根据终端管理平台发出的命令，上传终端运行状态信息。
	

	
	
	●
	7.信息展示：预警终端收到平台发送的信息后按相应内容进行展示；
	1.可视类终端应具备信息展示功能。
2.根据接收和解析的地震预警信息，能够按照对应预警响应等级展示，包括但不限于发震时刻、震中位置、震级、预估地震烈度、预警时间、避震提示等内容。
3.根据接收和解析的地震速报信息，能够在屏幕显示发震时刻、震中位置、震级等信息。
4.根据相关预警发布规则，对多报地震预警信息进行更新展示。
5.发震时刻精确到分并保留整数，震中位置坐标保留不超过2位小数，震级保留1位小数，预估烈度和预警时间保留整数。
	

	
	
	●
	8.声音报警：具备声音告警功能，可根据地震预警发布规则进行响应，音频文件和音量大小可配置；
	1.具备声音告警功能，收到地震预警信息后，按照地震预警发布规则进行响应，通过语音播发/不播发预警信息内容。
2.声音应符合《地震预警信息发布规程第1部分》第4章关于预警等级的相关要求和附录B中关于声音的要求。
3.音频文件和音量大小可在终端管理平台配置。
4.最大播发音量应距声源方向3m处的声压级应不小于75dB。
	

	
	
	●
	9.灯光报警：具备灯光报警功能，可根据地震预警发布规则进行响应，灯光报警有闪烁功能；
	可视类终端具备灯光报警功能：
1.收到地震预警信息后，按照地震预警发布规则进行灯光闪烁。
2.灯光显示符合《地震预警信息发布规程 第 1 部分》第 4 章关于预警等级的相关要求和附录 A 中关于图标颜色的要求。
3.灯光响应可根据地震预警发布规则在终端管理平台配置。
4.灯光闪烁频率可设置，默认闪烁频率为 3Hz 至 6Hz。
	

	
	
	●
	10.预警取消：具备地震预警信息取消的功能；
	接收预警取消信息后，终端能立即停止播发当前正在播发的预警信息，并提示地震预警取消信息。
	

	
	
	●
	11.响应时间：响应时间不超过0.5秒；
	自收到信息开始至终端开始通过声/光等方式响应的时间不超过0.5秒。
	

	
	
	●
	12.信息安全：具备数字证书功能；
	接收和发送信息具备数字证书认证功能，以保障传输信息的安全。数字证书的正常与否应记录在日志中。
	

	
	
	●
	13.时间服务：具备授时、守时和时间标记功能；
	1.具有通过网络授时（NTP）的功能，NTP服务器可配置。
2.授时钟差优于1/10秒，授时频次可配置，默认不低于1次/小时。
3.断电或断网恢复后，应在10秒内进行重新授时。
	

	
	
	●
	14.通信：支持并提供RJ45有线网络和 Wi-Fi方式，支持4G以上制式移动通信网络（含物联网卡）；
	1.支持并提供 RJ45 有线网络和 Wi-Fi 方式进行通信。
2.支持使用4G以上制式的移动通信网络（含物联网卡）进行通信，同时支持联通、电信和移动等运营商。
	

	
	
	●
	15.断电（网）重连和记忆：具备断电（网）主动重连功能，且能保持设备已有配置信息；
	1.终端断电（网）恢复后，具备主动重联功能。
2.终端设备断电重连时，能够重复使用断电前的设备配置信息。
	

	
	
	●
	16.电源适应性：正常工作的适应电源稳态电压允许范围 220×（1±10%）V。
	采用可编程式供电电源对终端进行测试，终端正常运行的供电电源适应性达到或优于稳态电压220×（1±10%）V。
	

	
	
	■
	17.日志管理：可记录系统日志、地震预警信息日志，支持日志分类、分级保存；
	1.系统日志连续记录，包括但不限于系统状态、系统自检、连接状态、操作记录、各类信息获取和确认、处理、显示、异常处理，且本地保存不低于30天。
2.地震预警信息日志，包括但不限于报文接收信息、报文内容、报文回复、预警响应以及反馈信息等各类信息的时间信息，本地保存不低于3个月。
3.支持日志分类、分级保存。日志的时间标记应精确到毫秒。
4.支持定时上传日志文件到日志服务器，上传日志功能可配置关/开自动上传服务，上传文件命名规则清晰。
	

	
	
	■
	18.管理功能：支持在终端设备现场操作或远程在管理平台配置信息；
	1.能够配置本地位置，可通过地图选取和输入经纬度配置本地位置。
2.能够配置本地地震预警等级与对应本地烈度值（下限）。
3.能够手动配置紧急信息服务源和订阅主题。
4.具备远程管理，可查看终端设备状态、配置和管理相关参数，进行系统升级、重置、重启。
	

	
	
	■
	19.接口：支持并具备音（视）频和USB接口；
	1.支持并具备 3.5mm 音频输出接口。
2.支持 USB 接口，具备2个USB2.0及以上接口。
3.可视类终端应支持并具备 HDMI 接口。
	

	
	
	■
	20.工作环境：温度湿度满足正常工作需求；
	工作环境温度在-10℃~50℃，空气相对湿度值不大于90%RH，无凝露。
	

	
	
	■
	21.外壳防护：终端的外壳防护达到IP65的要求；
	室外终端的外壳防护等级应达到GB/T 4208-2017规定的IP65 的要求。
	

	
	
	■
	22.存储：具备数据存储能力和自动清理空间能力；
	终端内部存储空间≥64G。当存储可用空间低于20%时，系统自动清除早期文件。存储空间可扩展。
	


备注：以上数据需提供检测报告或生产厂家官方网站截图、产品白皮书、厂家承诺书等相关证明材料。









第二包、地震预警液晶终端(43寸落地终端)技术参数
技术指标：加注“●”号条款为关键指标、加注“■”号为重要指标，其他均为一般指标。
	序号
	名称
	指标类型
	技术要求
	评价标准
	备注

	1
	地震预警终端
（核心产品）
	●
	1.入网注册：通过License或安全证书进行入网注册；
	具备通过配置注册地址、注册账户和密码等信息，以License或安全证书等方式进行入网注册的功能。注册成功后在发布平台下可查询到获得授权的终端。
	

	
	
	●
	2.通信协议：通过MQTT协议订阅主题接收信息；
	具备基于MQTT通信协议订阅地震预警、地震速报等相关主题，在各主题下接收相应信息的功能。（MQTT通讯协议详见地震预警信息发布规程第2部分第7章和附录内容，测试过程中会制定相关测试主题。）
	

	
	
	●
	3.信息解析：具备数据解析、重要参数计算和本地预警等级确定等功能；
	1.具备通过地震预警信息解析获取发震时刻、震中经纬度、震源深度、震级等地震基本参数的功能。
2.以《地震预警信息发布规程第2部分》附录内容给出的算法，计算本地预估烈度和倒计时等参数，并确定本地预警响应等级。
3.根据《地震预警信息发布规程第1部分》第5章规定的发布规则，对多报地震预警信息进行更新解析和计算。
4.地震预警信息的内容及格式满足《地震预警信息发布规程第1部分》附录C的要求。
5.地震速报信息的内容及格式满足《地震速报技术管理规定（2015年修订版）》的要求。示例：中国地震台网正式测定：11月14日19时42分在四川凉山州会东县（北纬26.56度、东经102.53度）发生6.1级地震，震源深度5公里。
	

	
	
	●
	4.地震预警演练：具备地震预警演练功能，可配置地震预警演练信息，演练信息正确响应；
	1.可接收发布平台下发的演练地震信息，或本地配置演练地震信息，正确响应演练地震预警信息，实现地震预警演练功能。
2.演练过程中应提示“地震预警演练”，根据演练信息计算本地预警等级，正确进行告警，可视类终端支持倒计时显示。
	

	
	
	●
	5.信息反馈：可对接收到的信息等进行反馈；
	1.终端接收到发布平台的信息后，应向发布平台反馈接收状态信息，主要包括地震预警事件信息、预警等级信息、报警器（声音、灯光）触发信息、预警时间、震中距、终端名称、终端序列号、终端类型等信息。
2.反馈信息应与终端响应时展示的信息保持一致，且应包括详细的时间标记，时间标记应精确到毫秒。
	

	
	
	●
	6.状态监控：终端应实时记录运行状态，并根据要求上报；
	1.终端采用定时发送“心跳包”等形式与发布平台和终端管理平台保持连接，定时向发布平台和终端管理平台发送终端的状态信息。
2.可根据终端管理平台发出的命令，上传终端运行状态信息。
	

	
	
	●
	7.信息展示：预警终端收到平台发送的信息后按相应内容进行展示；
	1.可视类终端应具备信息展示功能。
2.根据接收和解析的地震预警信息，能够按照对应预警响应等级展示，包括但不限于发震时刻、震中位置、震级、预估地震烈度、预警时间、避震提示等内容。
3.根据接收和解析的地震速报信息，能够在屏幕显示发震时刻、震中位置、震级等信息。
4.根据相关预警发布规则，对多报地震预警信息进行更新展示。
5.发震时刻精确到分并保留整数，震中位置坐标保留不超过2位小数，震级保留1位小数，预估烈度和预警时间保留整数。
	

	
	
	●
	8.声音报警：具备声音告警功能，可根据地震预警发布规则进行响应，音频文件和音量大小可配置；
	1.具备声音告警功能，收到地震预警信息后，按照地震预警发布规则进行响应，通过语音播发/不播发预警信息内容。
2.声音应符合《地震预警信息发布规程第1部分》第4章关于预警等级的相关要求和附录B中关于声音的要求。
3.音频文件和音量大小可在终端管理平台配置。
4.最大播发音量应距声源方向3m处的声压级应不小于75dB。
	

	
	
	●
	9.灯光报警：具备灯光报警功能，可根据地震预警发布规则进行响应，灯光报警有闪烁功能；
	可视类终端具备灯光报警功能：
1.收到地震预警信息后，按照地震预警发布规则进行灯光闪烁。
2.灯光显示符合《地震预警信息发布规程 第 1 部分》第 4 章关于预警等级的相关要求和附录 A 中关于图标颜色的要求。
3.灯光响应可根据地震预警发布规则在终端管理平台配置。
4.灯光闪烁频率可设置，默认闪烁频率为 3Hz 至 6Hz。
	

	
	
	●
	10.预警取消：具备地震预警信息取消的功能；
	接收预警取消信息后，终端能立即停止播发当前正在播发的预警信息，并提示地震预警取消信息。
	

	
	
	●
	11.响应时间：响应时间不超过0.5秒；
	自收到信息开始至终端开始通过声/光等方式响应的时间不超过0.5秒。
	

	
	
	●
	12.信息安全：具备数字证书功能；
	接收和发送信息具备数字证书认证功能，以保障传输信息的安全。数字证书的正常与否应记录在日志中。
	

	
	
	●
	13.时间服务：具备授时、守时和时间标记功能；
	1.具有通过网络授时（NTP）的功能，NTP服务器可配置。
2.授时钟差优于1/10秒，授时频次可配置，默认不低于1次/小时。
3.断电或断网恢复后，应在10秒内进行重新授时。
	

	
	
	●
	14.通信：支持并提供RJ45有线网络和 Wi-Fi方式，支持4G以上制式移动通信网络（含物联网卡）；
	1.支持并提供 RJ45 有线网络和 Wi-Fi 方式进行通信。
2.支持使用4G以上制式的移动通信网络（含物联网卡）进行通信，同时支持联通、电信和移动等运营商。
	

	
	
	●
	15.断电（网）重连和记忆：具备断电（网）主动重连功能，且能保持设备已有配置信息；
	1.终端断电（网）恢复后，具备主动重联功能。
2.终端设备断电重连时，能够重复使用断电前的设备配置信息。
	

	
	
	●
	16.电源适应性：正常工作的适应电源稳态电压允许范围 220×（1±10%）V。
	采用可编程式供电电源对终端进行测试，终端正常运行的供电电源适应性达到或优于稳态电压220×（1±10%）V。
	

	
	
	■
	17.日志管理：可记录系统日志、地震预警信息日志，支持日志分类、分级保存；
	1.系统日志连续记录，包括但不限于系统状态、系统自检、连接状态、操作记录、各类信息获取和确认、处理、显示、异常处理，且本地保存不低于30天。
2.地震预警信息日志，包括但不限于报文接收信息、报文内容、报文回复、预警响应以及反馈信息等各类信息的时间信息，本地保存不低于3个月。
3.支持日志分类、分级保存。日志的时间标记应精确到毫秒。
4.支持定时上传日志文件到日志服务器，上传日志功能可配置关/开自动上传服务，上传文件命名规则清晰。
	

	
	
	■
	18.管理功能：支持在终端设备现场操作或远程在管理平台配置信息；
	1.能够配置本地位置，可通过地图选取和输入经纬度配置本地位置。
2.能够配置本地地震预警等级与对应本地烈度值（下限）。
3.能够手动配置紧急信息服务源和订阅主题。
4.具备远程管理，可查看终端设备状态、配置和管理相关参数，进行系统升级、重置、重启。
	

	
	
	■
	19.接口：支持并具备音（视）频和USB接口；
	1.支持并具备 3.5mm 音频输出接口。
2.支持 USB 接口，具备2个USB2.0及以上接口。
3.可视类终端应支持并具备 HDMI 接口。
	

	
	
	■
	20.工作环境：温度湿度满足正常工作需求；
	工作环境温度在-10℃~50℃，空气相对湿度值不大于90%RH，无凝露。
	

	
	
	■
	21.外壳防护：终端的外壳防护达到IP65的要求；
	室外终端的外壳防护等级应达到GB/T 4208-2017规定的IP65 的要求。
	

	
	
	■
	22.存储：具备数据存储能力和自动清理空间能力；
	终端内部存储空间≥64G。当存储可用空间低于20%时，系统自动清除早期文件。存储空间可扩展。
	


备注：以上数据需提供检测报告或生产厂家官方网站截图、产品白皮书、厂家承诺书等相关证明材料。





