中国农业科学院兰州兽医研究所图书馆修缮项目招标澄清文件
中国农业科学院兰州兽医研究所
2026年9月 7 日
中国农业科学院兰州兽医研究所图书馆修缮项目招标澄清文件

（项目编号：lsy-cwccg-2026030、LZ2026-GK007(S)）

各投标人：
现将招标澄清文件公布如下，招标文件与本文件不一致的，以本文件的内容为准。

一、报价范围：

该项目施工图纸、招标文件、招标工程量清单全部工程建设内容。

二、主要材料的材质要求：

    型号详见施工图纸及招标文件、清单要求，所有材料选材为同类产品中等及以上档次。
三、报价要求：

1、投标人依据：（1）修缮施工图纸、招标文件的要求及工程量清单；（2）报价时期的材料市场价或兰州市指导价；（3）甘肃省最新的计价文件；（4）投标人根据上述几点、现场踏勘情况及自身经验，组综合单价，在组价过程中，投标人认为招标人提供的修缮工程量清单有漏项或工程量清单特征描述不准确，投标人自行完善后组价。
2、暂列金额：本项目暂列金按10万元计入（含税金）。
3、暂估部分：

（1）一楼展馆主门（含门框、门扇、门锁、固定门框的钢结构、

钢结构装饰、雨棚等包含材料、人工、机械、措施、税金）按5万元（含税金）报价；

（2）地面复合木地板铺设中复合木地板主材费按160元/㎡（含税金）报价；

（3）电动遮光幕的费用按1万元（含材料、人工、机械、措施、税金）报价；

（4）室外花岗岩地面的花岗岩石材按100元/㎡（含税金）报价；

（5）成品窗帘按600元/扇（不含税）报价；定制卷帘按500元/扇（不含税）报价；

（6）弱电综合布线按15000元（包含材料、人工、机械、措施、税金）报价；

以上按暂估价报价，在施工时按实际确定价调整计入结算。
4、工程量暂估：二、三层LED（装饰）线性灯带暂按180m计入；二、三层LED（照明）日光灯管暂按300m计入；LED筒灯暂按10套计入；二层办公区1200mm×300mm平板灯暂按3套计入；一层卫生间吸顶灯暂按1套计入，一层卫生间600mm×600mm平板灯暂按1套计入，一层卫生间300mm×300mm平板灯暂按4套计入；室外石材铺贴部分的工程量，因没有最终确定的面积，按暂估面积179.88㎡报价。以上按暂估量报价，施工时按实际工程量调整编制结算。

四、图纸及清单问题：
1、一楼卫生间、盥洗室地面、墙面具体做法（基层、找平层、防水层等）：

拆除瓷砖→铲平→地面防水（丙纶布3mm）→砌蹲便台子→安装蹲便→防水测试→墙面挂网→找平→贴砖→美缝。

2、断桥窗的具体规格型号：

C3、C4、C7、C9为断桥铝合金65系列，玻璃6low-e中透光+12Ar+6mm钢化玻璃，开启方式为组合平开玻璃窗-内开内倒；C5、C8、C10、C11为断桥铝合金65系列，玻璃6low-e中透光+12Ar+6mm钢化玻璃，开启方式为组合平开玻璃窗-内开，金刚网窗纱。

3、一层定制玻璃门及门套线的具体材质、规格型号、玻璃厚度等：
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外框10cm×5.5cm，厚1.4mm，门扇，80cm×4.6cm，厚2.0mm，钢化玻璃8～10mm。

4、二楼办公区地面及三楼茶水间地面材质及具体做法：

原地面拆除后用细石混凝土找平，铺贴800mm×800mm的地板砖，施工区域见下图:
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5、抗震支架图纸设计为二次深化设计，本次报价未计入。

6、所有乳胶漆墙面做法：
原有墙面铲除清理干净,刷底漆一遍,批腻子两遍打磨处理;压入网眼5mm×5mm抗裂耐碱网格布,乳胶漆面漆二遍。
7、花岗岩路面基层的具体做法：

原土翻夯600mm,300mm厚2：8水泥土,200mm厚水泥稳定混合料,100mm厚C20素混凝土垫层（加钢筋网片Φ6@200双向）,300mm×600mm×30mm火烧面芝麻灰花岗岩。
8、一层卫生间吊顶高度为3.5米，墙面贴砖至吊顶以上100mm。

9、一层卫生间为铝扣板吊顶，用铝扣板专用龙骨，面层300mm×600mm×1mm铝扣板。

10、卫生间及其它室内房间管道包封明确如下：

包封：一层卫生间内管道包封为砖砌包管，具体做法为：给排水管道安装、闭水/打压试验合格；立管检查口位置预留检修口。 

  降噪处理：排水管外壁满贴阻尼片，全包50mm隔音棉，胶带缠牢固定。 

  砌筑：加气块顺砌，壁厚115mm；墙体与原墙接缝加设拉结筋，灰缝饱满。 

  抹灰挂网：墙体两面分层抹灰，满铺耐碱玻纤网格布，管根做成小圆角防裂。 

  防水加强：管包墙体根部、立面涂刷柔性防水，根部向外延伸 100mm加宽防水层。 

  面层：干燥后贴砖，检修口配套同规格瓷砖盖板，四周打防霉密封胶。

其余房间管道包封为轻钢龙骨加水泥压力板包管，具体做法为管道先包裹阻尼片加隔音棉，三通、弯头加厚包裹降噪。 

  天棚轻钢龙骨膨胀螺栓固定，竖龙骨间距≤300mm，龙骨全部防锈处理；弹线预留检修口（≥300mm×400mm）。 

  龙骨空腔满填隔音棉，无空隙。 

  封12mm水泥压力板，板缝留3～5mm伸缩缝；自攻螺丝沉入板面，后期点防锈漆。 
  板面整体挂玻纤网，防水砂浆找平；管根、板缝重点加强挂网。 

  根部及立面涂刷防水，干透后批耐水腻子/贴砖，检修口做可拆卸同材质盖板。

11、三层原玻璃穹顶本次改造为更换6mm+6mm夹胶钢化镀膜玻璃，钢管骨架刷防锈漆两遍。

12、墙面局部返潮的处理如下：

对起泡、发霉、粉化、空鼓腻子、乳胶漆全部铲到水泥砂浆基层；发霉区域用84稀释水/除霉剂擦拭，静置干透。整面墙滚涂墙固/界面剂；长期潮湿墙面加刷1遍渗透型防水底漆（内墙专用），批刮耐水防潮腻子2～3 遍，打磨平整后，刷防霉抗碱底漆1遍，再刷2遍防霉乳胶漆。 

13、 图纸变更及增加内容：

（1）图书馆一楼台阶由石材铺贴变为石条铺贴，基础做法C20混凝土，楼梯侧面做法与图纸设计做法一致；

（2）一楼西侧门增加门禁1套，含人脸识别门禁终端、电磁锁、密码键盘、出门按钮、门禁电源、控制器、门禁系统配线、调试等内容；

（3）楼梯原有楼梯扶手拆除，增加木扶手玻璃栏板，玻璃规格材质8-10mm厚钢化玻璃；

（4）一层图书阅览室、门厅、二层门厅及三层门厅均铺设复合木地板；

（5）增加图书馆外墙面清洗；

（6）增加屋面装饰架翻新，拆除原有饰面层，重新粉刷外墙乳胶漆；

（7）将设计图中铝方通天棚吊顶改为石膏板吊顶，增加软膜，取消原设计筒灯，改为灯带照明；

（8）将设计图中二楼南侧屋面休闲区防腐木地面变更为仿石材地砖；

（9）三楼北侧屋顶增加铺贴防水仿石砖；

（10）二、三楼阅览及研讨区增加五孔插座80套；

（11）增加楼梯踏步及休息平台铺设复合木地板。

五、其他相关说明

1、若图纸与工程量清单项目特征描述及招标文件技术要求不一致，结合图纸、工程量清单及招标文件、现场踏勘综合考虑后报价。
2、投标人按照招标人发布的修缮施工图纸及招标文件的有关要求，仔细核实本清单内容中有无少算、漏项等情况，需及时在招标文件发布后规定的时间以书面形式提出，招标人将给予答复。若在规定期限内未提出异议，在施工过程中提出清单漏项，招标人均不予调整。 

3、暂估价及暂列金，投标人严格按照工程量清单及答疑文件中约定的价格报价，否则按废标处理。

4、招标文件、澄清文件及施工合同同样具有法律效力。

                    中国农业科学院兰州兽医研究所

2026年9月7日
