**65.实验动物血常规分析仪 1台**

1.全自动检测

2.经典的电阻法结合鞘流原理，避免颗粒回流和重合通过的脉冲误差

3.全血、末梢血两套独立的校准系统

4.彩色触摸屏

5.封闭式样品室设计，免除样品接触

6.样品针自动清洗功能

7.支持互联网远程诊断、在线质控功能

8.可选配中文数据管理系统

9.测量参数：WBC，Lym%，Mon%，Neu%，Eos%，Bas%，Lym#，Mon#，Neu#，Eos#，Bas#，RBC，HGB，HCT，MCV，MCH，MCHC，RDW-CV，RDW-SD，PLT，MPV，PDW，PCT共23项参数（白细胞五分类）

10.动物类型：狗、猫、马、猴、兔、大鼠、小鼠、山羊、绵羊等多种动物专用检查模式，自定义动物类型可以支持五分类

11.质保3年

12.设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。