**甘肃荣铖建设工程有限公司武威雷台景区文化旅游综合体项目第八标段泳池设备采购项目中标公告**

甘肃公航旅工程技术服务有限责任公司受甘肃荣铖建设工程有限公司的委托,对“甘肃荣铖建设工程有限公司武威雷台景区文化旅游综合体项目第八标段泳池设备采购项目”以公开招标方式进行采购。现将中标结果公布如下：

**一、项目编号：**GHL-20230809126

**二、项目名称：**甘肃荣铖建设工程有限公司武威雷台景区文化旅游综合体项目第八标段泳池设备采购项目

1. **中标信息：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **排名** | **中标候选人名称** | **投标报价（元）** |
| 1 | 陕西中叶建设有限公司 | 2228651.00 |
| 2 | 西安迈达环保科技有限公司 | 1973237.74 |
| 3 | 甘肃赛安思建筑装饰工程有限公司 | 2507896.00 |

1. **中标内容：**

详见附件

**五、公告期限：**

自本公告发布之日起3日。

**六、其它补充事宜：**

无。

**七、联系方式：**

招标人：甘肃荣铖建设工程有限公司

地 址：甘肃省兰州市安宁区建宁东路 108 号公航旅大厦六楼

联系人：张先生

电 话：18909313288

代理机构：甘肃公航旅工程技术服务有限责任公司

地 址：甘肃省兰州市安宁区建宁东路 108 号公航旅大厦五楼

联系人：颜女士

电 话：18793150772

监督部门：甘肃公航旅建设集团有限公司纪委办公室

地 址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 621 号长业金座 8 楼

电 话：0931-7872762

2023年12月5日

**附件**：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** |
| 1 | 超静音泳池循环水泵自带毛发过滤器 | WL-HEP040T | 台 | 3 |
| 2 | 不锈钢侧出过滤器 | WL-LSCG-900 | 台 | 3 |
| 3 | 游泳池专用滤料 | 8-20目 | 袋 | 30 |
| 4 | 水处理机房电控箱 | PLC定制全自动化模式 | 套 | 1 |
| 5 | 臭氧发生器 | 型号WL-D-20G | 台 | 1 |
| 6 | 射流器 | Q=0.3T H＞25m,P=0.75KN | 个 | 1 |
| 7 | 尾气破坏器 | 非加热催化型-材质：304 | 个 | 1 |
| 8 | 不锈钢增压泵 | Q=4.0T H>25m，P=0.75KW | 台 | 1 |
| 9 | 臭氧空间泄露报警仪 | LT-05M | 套 | 1 |
| 10 | 自动排气装置 | 国标 | 套 | 1 |
| 11 | 臭氧反应罐 | DH-900\*1600mm | 个 | 1 |
| 12 | 水质监测仪 |  | 套 | 1 |
| 13 | 自动投药器 | GY25＞=25L/h，H=10bar,N=40W | 台 | 3 |
| 14 | 投药桶 | 100L | 个 | 3 |
| 15 | 池底水下灯 |  | 盏 | 10 |
| 16 | 水下灯专用变压器 | 150W游泳池专用 | 套 | 2 |
| 17 | 泳道线预埋件 | 316不锈钢 | 个 | 2 |
| 18 | 溢流回水口 | SL—1014 | 个 | 22 |
| 19 | 防吸安全主排水口 | SL—1032 | 个 | 3 |
| 20 | 泳池给水口 | SL-1424 | 个 | 24 |
| 21 | 不锈钢均衡水箱 | 3000\*1500\*2000m | 套 | 1 |
| 22 | 均衡水箱自动补水系统 |  | 套 | 1 |
| 23 | 板式换热器 |  | 台 | 2 |
| 24 | 自动温控系统 |  | 套 | 1 |
| 25 | 多功能除湿机 | LAS50-D | 台 | 1 |
| 26 | 风冷冷凝器 | LAS10P | 个 | 2 |
| 27 | 两用表冷器 | 换热量60kW | 个 | 1 |
| 28 | 酚醛板专用胶水 |  | 桶 | 15 |
| 29 | 密封胶 |  | 支 | 17 |
| 30 | 消声静压箱 | 1200×1400×1200mm | 个 | 2 |
| 31 | 手动对开多叶调节阀 | 1000\*500 | 个 | 2 |
| 32 | 手动对开多叶调节阀 | 650\*650 | 个 | 2 |
| 33 | 手动对开多叶调节阀 | 1250\*500 | 个 | 1 |
| 34 | 70℃常开防火阀 | 1000\*500 | 个 | 1 |
| 35 | 70℃常开防火阀 | 1250\*500 | 个 | 1 |
| 36 | 70℃常开防火阀 | 650\*650 | 个 | 1 |
| 37 | 铜管 | φ19 | 米 | 50 |
| 38 | 铜管 | φ22 | 米 | 25 |
| 39 | 单层百叶风口 | 1000\*250mm | 个 | 7 |
| 40 | 双层百叶风口 | 500\*250mm | 个 | 15 |
| 41 | 风管 | 板厚 0.75mm | 平方米 | 220 |
| 42 | 自垂式百叶风口 | 面积不小于1.65 | 个 | 2 |
| 43 | 不锈钢304防虫网 | 面积不小于1.65 | 个 | 2 |
| 44 | 轴流风机 | №2.8 | 台 | 2 |
| 45 | 手动对开多叶调节阀 | 320\*250 | 个 | 2 |
| 46 | 软接头 | C280 | 个 | 4 |
| 47 | 70℃常开防火阀 | 320\*250 | 个 | 2 |
| 48 | 单层百叶风口 | 600\*200 | 台 | 2 |
| 49 | 双层百叶风口 | 350\*200 | 台 | 3 |
| 50 | 风管 | 单面彩钢酚醛复合风管 | 平方米 | 40 |
| 51 | 电控柜 |  | 台 | 1 |
| 52 | 镀锌角铁 | 50mm | 米 | 50 |
| 53 | 镀锌角铁 | 40mm | 米 | 38 |
| 54 | 超静音泳池循环水泵自带毛发过滤器 | WL-HEP030T | 台 | 2 |
| 55 | 不锈钢侧出过滤器 | WL-LSCG-800 | 台 | 1 |
| 56 | 多功能调节阀 | DE63 | 套 | 4 |
| 57 | 游泳池专用滤料 | 8-20目 | 袋 | 10 |
| 58 | 水处理机房电控箱 | PLC定制全自动化模式 | 套 | 1 |
| 59 | 中压紫外线 | WL-UUVC-1/1.0KW | 套 | 1 |
| 60 | 水质监测仪 | DG-150在线监测水PH值、ORP | 套 | 1 |
| 61 | 自动投药器 | GY25≥25L/h，H=10bar,N=40W | 台 | 3 |
| 62 | 投药桶 | 300L | 个 | 3 |
| 63 | 腰部腿部按摩循环泵 | WL-HEP030T | 台 | 4 |
| 64 | 腰部按摩喷嘴 | SL-1424 | 套 | 16 |
| 65 | 延时触摸开关 |  | 套 | 4 |
| 66 | 防吸安全主排水口 | SL—1032 | 个 | 4 |
| 67 | 泳池给水口 | SL-1424 | 个 | 4 |
| 68 | 板式换热器 | 加热功率≥20KW | 台 | 1 |
| 69 | 自动温控系统 |  | 套 | 1 |
| 70 | 管材管子 | UPUC（DN)15 | 米 | 30 |
| 71 | 管材管子 | UPUC（DN)25 | 米 | 4 |
| 72 | 管材管子 | UPUC（DN)32 | 米 | 4 |
| 73 | 管材管子 | UPUC（DN)40 | 米 | 10 |
| 74 | 管材管子 | UPUC（DN)50 | 米 | 175 |
| 75 | 管材管子 | UPUC（DN)65 | 米 | 218 |
| 76 | 管材管子 | UPUC（DN)80 | 米 | 45 |
| 77 | 管材管子 | UPUC（DN)100 | 米 | 71 |
| 78 | 管材管子 | UPUC（DN)150 | 米 | 187 |
| 79 | 管材管子 | UPUC（DN)200 | 米 | 40 |
| 80 | 管材弯头 | UPUC（DN)15 | 个 | 30 |
| 81 | 管材弯头 | UPUC（DN)25 | 个 | 6 |
| 82 | 管材弯头 | UPUC（DN)32 | 个 | 4 |
| 83 | 管材弯头 | UPUC（DN)40 | 个 | 6 |
| 84 | 管材弯头 | UPUC（DN)50 | 个 | 65 |
| 85 | 管材弯头 | UPUC（DN)65 | 个 | 40 |
| 86 | 管材弯头 | UPUC（DN)80 | 个 | 20 |
| 87 | 管材弯头 | UPUC（DN)100 | 个 | 20 |
| 88 | 管材弯头 | UPUC（DN)150 | 个 | 6 |
| 89 | 管材弯头 | UPUC（DN)200 | 个 | 6 |
| 90 | 管材三通 | UPUC（DN)15 | 个 | 12 |
| 91 | 管材三通 | UPUC（DN)50 | 个 | 35 |
| 92 | 管材三通 | UPUC（DN)50\*32 | 个 | 4 |
| 93 | 管材三通 | UPUC（DN)65 | 个 | 21 |
| 94 | 管材三通 | UPUC（DN)65\*15 | 个 | 9 |
| 95 | 管材三通 | UPUC（DN)80 | 个 | 14 |
| 96 | 管材三通 | UPUC（DN)80\*65 | 个 | 4 |
| 97 | 管材三通 | UPUC（DN)100 | 个 | 6 |
| 98 | 管材三通 | UPUC（DN)100\*50 | 个 | 22 |
| 99 | 管材三通 | UPUC（DN)100\*65 | 个 | 16 |
| 100 | 管材三通 | UPUC（DN)200\*150 | 个 | 2 |
| 101 | 管材三通 | UPUC（DN)200\*80 | 个 | 4 |
| 102 | 管材大小头 | UPUC（DN)50 | 个 | 4 |
| 103 | 管材大小头 | UPUC（DN)65\*50 | 个 | 10 |
| 104 | 管材大小头 | UPUC（DN)80\*65 | 个 | 1 |
| 105 | 管材大小头 | UPUC（DN)100\*50 | 个 | 10 |
| 106 | 管材大小头 | UPUC（DN)150\*100 | 个 | 2 |
| 107 | 管材大小头 | UPUC（DN)200\*150 | 个 | 2 |
| 108 | 法兰 | UPUC（DN)50 | 个 | 66 |
| 109 | 法兰 | UPUC（DN)65 | 个 | 25 |
| 110 | 法兰 | UPUC（DN)80 | 个 | 6 |
| 111 | 法兰 | UPUC（DN)100 | 个 | 10 |
| 112 | 法兰 | UPUC（DN)200 | 个 | 2 |
| 113 | 软连接 | DN50 | 个 | 2 |
| 114 | 软连接 | DN65 | 个 | 9 |
| 115 | 软连接 | DN80 | 个 | 7 |
| 116 | 软连接 | DN150 | 个 | 1 |
| 117 | 电动碟阀 | UPUC（DN)50 | 个 | 16 |
| 118 | 电动碟阀 | （DN)50 | 个 | 2 |
| 119 | 手动碟阀 | UPUC（DN)65 | 个 | 22 |
| 120 | 手动碟阀 | UPUC（DN)80 | 个 | 12 |
| 121 | 手动碟阀 | UPUC（DN)100 | 个 | 6 |
| 122 | 手动碟阀 | UPUC（DN)200 | 个 | 1 |
| 123 | 手动球阀 | UPUC（DN)15 | 个 | 10 |
| 124 | 手动球阀 | UPUC（DN)25 | 个 | 6 |
| 125 | 手动球阀 | UPUC（DN)32 | 个 | 2 |
| 126 | 手动球阀 | UPUC（DN)50 | 个 | 16 |
| 127 | 止回阀 | UPUC（DN)50 | 个 | 4 |
| 128 | 止回阀 | UPUC（DN)65 | 个 | 9 |
| 129 | Y型过滤器 | （DN)65 | 个 | 1 |
| 130 | 堵头 | UPUC（DN)200 | 个 | 1 |
| 131 | 堵头 | UPUC（DN)100 | 个 | 1 |
| 132 | 胶水 | 770g | 桶 | 40 |
| 133 | 三通 | PPR（DN)65\*50 | 个 | 10 |
| 134 | 三通 | PPR（DN)50 | 个 | 12 |
| 135 | 弯头 | PPR（DN)50 | 个 | 32 |
| 136 | 双活接球阀 | PPR（DN)50 | 个 | 22 |
| 137 | 管材 | PPR（DN)65 | 米 | 28 |
| 138 | 管材 | PPR（DN)50 | 米 | 16 |
| 139 | Y型过滤器 | （DN)50 | 个 | 4 |
| 140 | U型卡 | U型卡200 | 个 | 15 |
| 141 | U型卡 | U型卡150 | 个 | 30 |
| 142 | U型卡 | U型卡100 | 个 | 50 |
| 143 | U型卡 | U型卡80 | 个 | 20 |
| 144 | U型卡 | U型卡65 | 个 | 120 |
| 145 | U型卡 | U型卡50 | 个 | 30 |
| 146 | 镀锌角铁 | 50mm | 米 | 125 |
| 147 | 镀锌角铁 | 40mm | 米 | 163 |
| 148 | 镀锌角铁 | 30mm | 米 | 55 |
| 149 | 镀锌槽型钢 | 10# | 米 | 66 |
| 150 | 电线电缆 | RVVP-3\*1.0 | 米 | 985 |
| 151 | 电线电缆 | WDZ-YJV-3\*1.0 | 米 | 785 |
| 152 | 电线电缆 | WDZ-YJV-4\*2.5 | 米 | 100 |
| 153 | 电线电缆 | WDZ-YJV-3\*2.5+2\*1.5 | 米 | 15 |
| 154 | 镀锌桥架 | 200\*200mm | 米 | 70 |
| 155 | 三通 | 200\*100mm | 个 | 4 |
| 156 | 90度弯头 | 200\*100mm | 个 | 2 |
| 157 | 镀锌线管 | DN25 | 米 | 500 |
| 158 | 五孔插座 |  | 个 | 10 |
| 159 | 泳池扶梯 | WL-SF-203B | 把 | 2 |
| 160 | 泳池扶梯 | WL-SF-204B | 把 | 2 |
| 161 | 设备间爬梯 | 4.5\*0.8m | 把 | 1 |
| 162 | 板式换热器 | 换热量6平方 | 台 | 1 |
| 163 | 不锈钢水箱 | 2.0\*1.0\*1.0m | 台 | 1 |
| 164 | 软水器 | 10KG | 套 | 1 |
| 165 | 自动温控系统 | DN50蒸汽电动阀 | 套 | 1 |
| 166 | 板换二次侧加热循环泵 | CA50-32-160/2.2(T) | 台 | 2 |
| 167 | 热源供给循环泵（变频控制） | CA65-40-125/2.2(T) | 台 | 2 |
| 168 | 一次侧蒸汽无缝钢管 | DN50 | 米 | 6 |
| 169 | 二次侧PPR热水管 | DN65 | 米 | 4 |
| 170 | 二次侧PPR热水管 | DN50 | 米 | 32 |
| 171 | PPR冷水管 | DN25 | 米 | 8 |
| 172 | 玻璃棉保温 | 5cm | 米 | 6 |
| 173 | 橡塑保温 | DN65 | 米 | 4 |
| 174 | 橡塑保温 | DN50 | 米 | 32 |
| 175 | 蝶阀 | DN50 | 只 | 5 |
| 176 | 蝶阀 | DN65 | 只 | 4 |
| 177 | 球阀 | DN25 | 只 | 2 |
| 178 | 止回阀 | DN50 | 只 | 4 |
| 179 | 软连接 | DN65 | 只 | 4 |
| 180 | 软连接 | DN50 | 只 | 4 |
| 181 | 电缆 | RVV4\*2.5 | 米 | 60 |
| 182 | 电缆 | RVVP3\*1.0 | 米 | 30 |
| 183 | 配电箱 | 10kw | 台 | 1 |